|  |
| --- |
| **Производитель ООО «АНТЕЛ»** |
| 606950, Нижегородская обл., р.п. Тоншаево, |
| ул. Заводская, д.6. тел/факс: 8 (83151) 2-25-55, 2-22-35 |
| http:www.antelnn.ru e.mail:info@vega-krovatka.ru |

**Описание сборки детской кроватки маятниковой (продольного качания)**

**Комплектность кроватки**

**1.** Спинка (левая, правая) - 2шт.

**2.** Ложе – 1шт.

**3.** Ограждение заднее – 1 шт.

**4.** Ограждение переднее -1 шт.

**5.** Верхняя планка – 1 шт.

**6.** Евровинт 7х70 – 8 шт.

**7.** Евровинт 7х50 – 12 шт.

. **8.** Бобышка пластмассовая -4 шт.

**9.** Винт мебельный М6х45– 2 шт.


**10.** Пластиковый упор – 2 шт.


**11.** Направляющий штырь – 2 шт.


**12.** Кнопка – 2 шт.

. **13.** Ключ шестигранник – 1 шт.

**14.** Заглушка – 12 шт

****

** Рис. 2**

****

**Сборка кроватки**

**1.** Закрепите евровинтами (7) на внутренних боках стенок пластмассовые бобышки (8)

**2.**Сборку кроватки необходимо начать с крепления ложа (2) на необходимую высоту к спинкам кроватки (1) евровинтами(7). При этом головки установленных в качалках втулок-гаек должны быть направлены внутрь конструкции. Закрепите заднее ограждение (3) овальным бруском вверх, к спинкам кроватки (1) с помощью евровинтов (6); Закрепите переднее ограждение (4) к спинкам кроватки (1) овальным бруском вверх, с помощью евровинтов (6) при этом не затягивая евровинты до упора, после наживления, на 3-4 оборота.

**2.** Затяните все евровинты до упора и закройте шляпки евровинтов заглушками (14).

**3.** Соберите механизм опускания верхней планки (5) как показано на рис. 2

**Комплектность маятника**

**1.**Спинка основания маятника -2 шт

**2.** Стягивающий брус основания маятника – 3 шт.

**3.** Опорный брусок (левый + правый) - 4 шт.

**4.** Рычаг маятника – 4 шт.

**5.** Втулка–гайка – 8 шт.

(установлены в изделиях)

**6.** Евровинт 7х50 – 14 шт.

**7.** Винт мебельный м6х30 – 8 шт.



**8.** Втулка пластмассовая – 8 шт.

**9.** Опора подпятник – 4 шт.

**10.** Гвозди – 8 шт.

**11.** Стопор маятника – 2 шт

**12.** Заглушка декоративная – 10 шт.

**Сборка маятника**

**1.** С помощью евровинтов (6) соберите поз.1, 2 в каркас основания маятника. (См. рис.1)

**2.** Евровинтами (6) прикрутите опорные бруски (3) к каркасу основания маятника.

**3.** На низ каркаса маятника установите опоры-подпятники (9) и закрепите их гвоздями.

**4.** Установите декоративные заглушки на шляпки евровинтов.

**5.** Вставьте мебельные винты (7) в большее отверстие на рычагах маятника (4) наденьте на винты втулки пластмассовые (8), вкрутите винты во втулки-гайки в опорных брусках на каркасе маятника. (Рис. 1,2).

**6.** Установите собранную кроватку на пол над опорой маятника. Вставьте мебельные винты (7) в большие отверстия рычагов маятника, наденьте на них пластмассовые втулки (8) и вкрутите винты во втулки-гайки расположенные в ножках спинки кроватки. (См. рис.2)

**7.** Для стопорения кроватки вставьте стопора в отверстия в опорных брусках (3) и рычагах (4) маятника.

**Правила ухода и эксплуатации**

**1. Мебель следует эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении с t воздуха не ниже -2С и относительной влажностью воздуха 45-70%.**

**2. Не рекомендуется размещать мебель вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.**

**3. Необходимо предохранять мебель от попадания на ее поверхность применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот.**

**4. Удаление пыли с поверхности мебели следует проводить сухой мягкой тканью.**

**Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует эксплуатацию мебели 12 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации. Срок службы – не менее 5 лет с даты изготовления. С претензией по качеству мебели в течение гарантийного срока следует обращаться в магазин по месту покупки с предъявлением товарного чека. За покупку покупателем изделия с механическими повреждениями поверхностей (потертости, сколы) при транспортировке предприятие-изготовитель ответственности не несет.

**Гарантийный талон**

(заполняется магазином, при приобретении изделия)

Дата продажи

Штамп магазина

Подпись продавца